SUB WOOFER

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기기특성

본 기기는 DL12BFH 12인치 저음 드라이버와 직접 저음을 방사하는 포트를 가진 서브 우퍼로서 소형이면서 가벼워야 한다. 스틸 봉을 이용하여 풀레인지 시스템과 쉽게 연결 할 수 있도록 제작되어야 하며, 고출력인 동시에 왜곡 없이 43Hz까지 저역 재생이 가능해야 한다. 공진음이 발생되지 않도록 리브를 강화한 캐비넷을 사용하여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 43㎐ ~ 200Hz (-10㏈)

- 감도(1W/1m)	: 99㏈

- 최대 음압레벨	: 131㏈

- 지향각도	: Omni directional(무지향성)

- 장시간 허용 입력	: 400W

- 최대 허용 입력	: 1,600W

- 트랜듀서	LF	: 12" EVS12SB

- 크로스오버 주파수	: 160㎐

- 공칭 임피던스	: 8Ω(passive)

- 커넥터	: Speakon NL4 x 2

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 429 x 586 x 312

- 중량	: 14.6㎏

** Sb 122 또는 동등 이상품 이어야 한다.