Speaker(2Way)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 컴팩트한 2-way 패시브형 라인어레이 스피커로써, 2˚ 단계로 10˚에서 0˚ 조정 가능한 통합 리깅이 가능하며 높은 충격에 견딜 수 있는 폴리 프로필렌 가스 주입된 인클로저고 제작되어야 한다.

2) 기기특성

Configuration	: 2 way

Recommended amplifier	: 500LF / 150HF RMS

Long Term power	: 250LF / 70HF W

Short term power	: 1000LF / 300HF W

Nominal impedance	: 16LF / 16HF ohm

Frequency response	: 75Hz - 20KHz -6dB

Low Frequency woofer	: 2 x 6.5“ - 7.1“ coil

High frequency driver	: 1 x 1.4“ - 2.5“ coil

Sensitivity (@1W/1m)	: 97LF / 108HF ㏈

Maximum SPL cont/peak	: 125/129LF - 129/133HF ㏈

Dispersion	: 100° x 10° HxV

Crossover Frequency	: external active ㎑

Recommended HP filter	: 65㎐ - 24㏈ oct

Recommended external filter	: Digital Management / FBT presets

Input connector	: 2 x speakon

Net Dimension (WxHxD)㎜	: 574 X 220 X 383

Net Weight	: 13.5kg