HD AV CONTROLLER

�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 영상 컨트롤러로서 영상 신호의 입출력을 조작할 수 있는 기기이어야한다. 또한 블루레이 콤포 플레이어를 탑재하여야 하며, SSD 부팅 튜닝으로 빠른 부팅이 가능해야한다. 또한 고성능, 저전력, 친환경, DDR3를 탑재하고 있으며 ,WINDOW 7을 통한 제어가 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 운영체제	: Window 7 Home-K

- 프로세서	: 쿼드코어 i5-3550

- 메모리	: 8GB, 2DiMM x 2CH

- SSD	: SSD 120GB

- ODD	: 블루레이 콤보

- 사용전원	: AC220V

- 소모전력	: 최대 500W

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 483 x 133 x 376.5

- 중량	: 8.82kg

** HC2333 또는 동등 이상품 이어야 한다.