HD DEMODULATOR

�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 사운드 디모듈레이터로써 HD/SD신호를 안정적인 지상파(8-VBS)로 변환할 수 있어야 하며, SD급 TV 및 PC용 모니터에 연결하여 사용할 수 있어야 한다. 다양한 영산포맷의 영상 출력을 지원할 수 있어야 하며, D-SUB(RGB), 컴포넌트, 컴포지트 방식을 지원할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 비디오 입력	: RF 1Vp.p

- 비디오 임피던스	: 75Ω

- 비디오 주파수 특성	: 54㎒ ~ 840㎒

- 오디오 입력/출력	: -30㏈u Min - +21㏈u Max

(30㎐ ~ 20㎑)

- 오디오 입력 레벨	: -90㏈ 이하

- 오디오 출력 레벨	: -90㏈ 이하

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 482 x 44 x 378

- 중량	: 3.27㎏

** HD2123 또는 동등 이상품 이어야 한다.