HD MATRIX

�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 HDMI 신호용 분배 증폭기기 이어야 한다. 영상과 음성이 분리되어 입출력을 선택하는 방식으로, 6개의 입력 신호를 받아 그 중 선택된 입력 신호를 리클럭킹 및 이퀄라이제이션을 통해 원하는 4개의 출력라인으로 분배할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널	: 6CH (HDMI x 4, Component x 2)

- 출력 채널	: 4CH (HDMI x 4, Component x 2

; HDMI 출력 1, 2번과 연동)

- 화면전환 딜레이	: 500msec

- 통신 인터페이스	: RS-232

- 사용전원	: DC 24V/1A or

DC12V/1A (ADAPTOR)

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 482 x 44 x 378

- 중량	: 3.5㎏

** HX2164 또는 동등 이상품 이어야 한다.