Amp Checker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 보다 안전한 방송을 위한 장비로 사용 중인 AMP의 망실 및 이상 발생시 자동으로 출력을 예비 앰프로 전환 시켜 줄 수 있는 기기 이어야 한다. 앰프의 입력과 출력을 비교하여 고장 유무를 확인할 수 있어야 하고, 고장 발생 시 PC에서 확인 가능하여야 한다. 전면 스위치를 사용하여 수동 동작이 가능하고, 전면에 앰프 상태를 인지할 수 있는 INDICATOR이 장착되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널	: 8CH

- 출력 채널	: 8CH

- 예비 채널	: 1CH

- 통신방식/통신속도	: RS-232/9,600bps

- LINE 입력 레벨	: -30㏈m 이상

- AMP 입력 레벨	: 20㎷이상 100V이하

- 사용 전원	: DC24V/300㎃

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 483 x 88 x 350

- 중량	: 4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.