RACK CABINET

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 EIA 표준 규격의 음향기기 장착용 RACK CABINET이며 상․하 크기와 좌․우의 크기는 표준규격에 준하여 제작해야 한다. 또한 전면문(FRONT DOOR]은 잠금장치가 부착되어있어야 하고, 뒷문[REAR DOOR]은 잠금장치 및 공기 흡입구가 있는 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 600 x 1500 x 650

- 도어 형태	: 유리

- 시건 장치 유무	: 유

- 용도	: 방송장비탑재용

- WIDTH	: 19"

- MATERIAL	: 칼라판-1.0T, 바퀴, Foot,

- FRAME	: 알루미늄 압출 바

- 형태	: 자립반

- 캐비닛 구조	: 29U

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.