WIRELESS PIN MIC

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 CA2025용 무선 핸드 마이크로서 톤 코드 방식(특허 등록)으로 외부 노이즈를 완전히 차단할 수 있어야 한다

2) 기기특성

수신 주파수	: UHF 925㎒ ~ 932㎒

주파수 응답도	: 50㎐ ~ 17㎑

발진 방식	: PLL Synthesized

톤 주파수	: Dual tone code 방식 <특허>

사용 전압	: 3V(1.5V size 알카라인 건전지 x2EA

or AA size 충전건전지 x 2EA)

송신출력	: 10㎿

채널 수	: 69CH

적외선 수신거리	: 5m

외형 규격(W x H x D)㎜	: 66 x 117 x 24

중량	: 80g (건전지 제외)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.