CD PLAYER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 AUX 및 USB 재생을 지원하고 MP3, WMA 포맷을 재생할 수 있어야 한다. 또 PC를 통한 제어 및 모니터링이 가능해야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 20~20㎑ (±3㏈)

- 신호 대 잡음비	: 70㏈(60㏈이상)

- 고조파 의율	: 0.3% 이하

- 지원 포맷	: CD-DA/MP3/MP4

/WMA/USB MEMORY

- 사용전원	: DC24V 500㎃ 이하

- 출력단자	: RCA L/R, XLR MONO

- 출력 레벨	: BAL 1.2V(±900㎃), LINE 900㎃(±50㎃)

- 채널 분리도	: 55㏈

- 사용전원	: DC24V, 500㎃

- 외형규격 (W x H x D)㎜	: 482 x 44 x 378 (±1)

- 중량	: 3.5㎏ (±1)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.