HORN SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 스피커는 합성수지 구조물의 HORN에 CONE 스피커 유닛을 사용하여 명료도가 뛰어나도록 설계된 특수한 구조를 가지며 완전 방수처리 되어 옥내는 물론 옥외의 어떠한 기사용이 가능하며 상하 240°, 좌우 135°의 방향으로 벽 또는 천정에 자유롭게 설치할 수 있도록 별도의 SPEAKER BRACKET가 공급되는 것이어야 한다.

2) 기기 특성

- 정격 출력	: 30 WATT

- 입력 임피던스	: COM (BLACK), 330Ω (WHITE),

165Ω (GREEN)

- 주파수 응답	: 100㎐ ~ 10㎑

- 감도 (1W/1m)	: 90㏈(±3㏈)

- 재질	: 합성수지

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 366 x 230 x 270

- 중량	: 3㎏

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.