Monitor Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 12“ 2way Full Range Active 모니터 스피커로서 Class D 앰프가 내장되어 있어 무게가 경량화 되어야 하며, 모니터 전용 단일 지향축 Coaxial 유닛을 적용하여 완벽한 무대 공간음향을 연출할 수 있어야한다. 또한 MDF 재질로써 선명한 소리를 구현할 수 있어야 하며, Dante Network Ultimo가 적용되어 있어서 무손실, 무압축으로 신호를 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 58㎐ ∼ 20㎑

- 최대 음압레벨	: 130㏈

- 지향각도	: 90° x 90°

- 내장 앰프 출력	: 400W

- 앰프 타입	: CLASS –D

- 네트워크 방식	: DANTE ULTIMO

- 트랜듀서	LF	: 12“ Customized driver,

3“ Voice coil

HF	: Customized driver,

1.75“ Voice coil

- 임피던스	: 8Ω

- 커넥터	: EtherCON x 2, XLR combo, XLR(m)

- 소비전력	: 300W 이하

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 550 x 335 x 495

- 중량	: 17.4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.