스피커

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 3인치 풀레인지 드라이버를 8개 배열한 수직 컬럼형 라인어레이 스피커로 절재되고, 깨끗한 음을 재생한다. 스피커 터미널 잭을 이용하여 간편하게 설치 가능하다.

2) 기기특성

- 허용입력	: 280W (35W x 8)

- 임피던스	: 8Ω

- 주파수 특성	: 180㎐ ~ 20㎑

- 감도 (1W/1m)	: 101dB

- 최대음압레벨	: 131dB

- 지향각 (H° × V°)	: 120°× 40°

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 125 x 750 x 130(±1)

- 중량	: 9kg (±1)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.