MONITOR SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 12“ 2way Full Range Passivee 모니터 스피커로서  모니터 전용 단일 지향축

Coaxial 유닛을 적용하여 완벽한 무대 공간음향을 연출할 수 있어야한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 60㎐ ∼ 20㎑

- 최대 음압레벨	: 114㏈

- 지향각도	: 90° x 90°

- 장시간 허용 입력	: 400W

- 최대 허용 입력	: 1600W

- 드라이버	LF	: 12“ Customized  Coaxial driver,

3“ Voice Coil

HF	: Customized driver,

1.75“ Voice Coil

- 출력 방식	: Passive

- 공칭 임피던스	: 8Ω

- 커넥터	: Speakon

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 550 x 335 x 495

- 중량	: 15㎏

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.