Monitor Speaker

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 싱글 12인치 풀레인지 단테 네트워크 코엑시얼 모니터 스피커로 대형 극장, 공연장, 경기장, 실외 등 대규모 공간의 공연이나 고정 설치에 적용할 수 있어야 한다. Dante Network 모듈을 내장하여 디지털 신호 전송 방식으로 100m까지 무손실 전송이 가능하여야 하며, UTP 케이블 하나로 개별 스피커에 오디오와 제어 신호를 동시에 전송할 수 있어야 한다. Emery Spray Finish의 생활 방수 처리가 되어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 58㎐ ∼ 20㎑

- 최대 음압레벨	: 130㏈

- 지향각도	: 90° x 90°

- 장시간 허용 입력	: 400W

- 최대 허용 입력	: 1,600W

- 임피던스	: 8Ω

- 트랜듀서	LF	: 12“ Customized driver,

3“ Voice coil

HF	: Customized driver,

1.75“ Voice coil

- 커넥터	: EtherCON x 2, XLR combo x 2,

XLR(m)

- 형태	: 2way

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 550 x 335 x 495

- 중량	: 17.4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.