CEILING SPEAKER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 건축물 실내 천정에 취부하는 원형의 구조를 가져야 한다. 스피커용 선로와 접속되는 후면 COVER는 천정내부에 쉽게 나사로 조여 착탈이 쉬워야하고 스피커가 취부된 BAFFLE은 후면 COVER내부의 스프링에 끼워지는 구조의 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 음압 감도	: 92±3㏈

- 종류	: Ceiling 형

- 정격 출력	: 10W

- 주파수 특성	: 200㎐~20㎑

- 스피커 유닛	: 6.5“

- 외형 규격 (∅ x D)㎜	: 227 x 118

- 중량	: 0.8kg

** CS-10 또는 동등 이상품 이어야 한다.