Speaker

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 수직 컬럼형 라인어레이 스피커로써 교회, 성당, 강당, 강연장 등에 적합하며 특히 울림이 많은 공간에 스피치용으로 적합하다. 뿐만 아니라 서브우퍼 스피커를 통하여 저음을 재생할 수 있어 음악 재생이 가능하다.

2) 기기 특성

- 주파수 특성	: 45㎐ ∼ 20㎑

- 최대 음압레벨	: 129㏈

- 지향각도	: 120° x 40°

- 장시간 허용 입력	: 700W

- 최대 허용 입력	: 2,800W

- 트랜듀서	LF	: 12“ Driver,

HF	: 8 x 4“ Driver

- 크로스오버 주파수	: 450㎐, 2.2㎑(Passive)

- 공칭 임피던스	: 8Ω

- 커넥터	: Speakon NL8MD x 2

- 외형규격(W x H x D)	: 440 x 1,730 x 480㎜

- 중량	: 19㎏

** CS-1293 또는 동등 이상품 이어야 한다.