COLUMN SPEAKER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 스피커는 고급형 유니트 사용으로 섬세하고 풍부한 음의 재생이 되어야 한다. 친근감이 들 수 있도록 심플하면서도 깨끗한 디자인의 견고한 알루미늄 구조로 설계되어야 하며, 어떠한 외부 조건하에서도 장시간 변형 없이 사용할 수 있도록 설계하여야 한다. 쉽고 빠른 설치를 위한 사용자 중심의 설계(시공 상 편리함)를 위하여 취부 시 지향각도를 쉽게 조정할 수 있는 BRACKET이 함께 공급되어야 한다.

2) 기기특성

- 출력	: 30W

- 사용 전압	: 100V

- 입력 임피던스	: 330Ω/660Ω

- 주파수 특성	: 250㎐-14㎑

- 감도 (1W/1m)	: 92㏈±3㏈

- 스피커 유닛	: 6x2.5“

- 재질	: ALUMINUM

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 104 x 656 x 86

- 중량	: 3.6㎏

** CS-930S 또는 동등 이상품 이어야 한다.