C.D.P & TUNER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 각 BAND별 6개의 방송주파수 저장 가능(AM2,FM3)하여야 하며 AUX 및 USB 재생 지원, MP3, WMA 포멧 재생 가능하여야 한다. 또한 PC를 통한 제어 및 모니터링 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 20㎐ ~ 20㎑ (±3㏈)

- 신호 대 잡음 비	: 70㏈ 이상

- 고조파 의율	: 0.3% 이상

- 채널 분리도	: 55㏈

- FM수신주파수	: 87.5~108.0㎒ (22.5㎑ MOD)

- AM수신주파수	: 522~1,620㎑ (30% MOD)

- 통신방식/통신속도	: RS-232/9,600bps

- 사용 전원	: 약 DC24V/500mA

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 483 x 44 x 377

- 중량	: 3.5kg

** CT2117 또는 동등 이상품 이어야 한다.