Chairman Unit

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 마이크는 회의용 마이크 시스템의 의장용 마이크로써 메인 컨트롤러에 연결하여 사용 합니다. 발언시 유니트 부분의 램프가 점등되어 발언자를 쉽게 확인 할 수 있어, 회의 진행을 원활히 하는데 편리하게 사용할 수 있다.

2) 기기 특성

- 마이크타입	: 정전용량

- 폴라패턴	: 단일 지향성

- 주파수응답	: 30Hz-18,000Hz

- 감도	: -45±2dB@1KHz

- 입력전압	: DC 9V

- 최소입력저항	: 1KΩ

- 신호대 잡음비	: 68dB

- 케이블	: 2m 8P 쉴드 케이블