CHIME & VOICE FILE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 접점 및 PC 운영 프로그램을 통하여 차임 및 보이스 방송이 가능하여야 한다. 3가지 기능의 차임과 2가지 레벨의 사이렌을 갖추고 있어 방송 시작과 종료, 비상경계 경보 혹은 각종 훈련 경보로 사용하기에 적합하며 보이스 파일은 자유롭게 트랙을 나누어 최대 6분까지 녹음하여 사용할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 차임 트랙	: 5가지(2분)

- 보이스 파일 녹음용량	: 6분(8㎑ 샘플링 녹음 시)

- 통신방식/통신속도	: RS-232/9,600bps

- 사용 전원	: DC24V, 500mA

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 483 x 44 x 377

- 중량	: 약 3㎏

** CV2108G 또는 동등 이상품 이어야 한다.