Dante Digital Snake Box

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 기존에 사용 중이던 아날로그 IN/OUT BOX를 대체 가능한 제품으로 INPUT/OUTPUT 채널 수 만큼 케이블을 시공해야 했던 기존 방식과 달리, UTP 케이블 한 가닥을 연결하여 여러 채널 입/출력을 할 수 있는 장비이며, 또한 PC를 이용하여INPUT/OUTPUT의 개별적인 볼륨제어가 가능하고 입력 신호의 팬텀, 패드 기능을 채널별로 제공하며 단테 프로그램을 이용하여 배선의 변경 없이 입출력의 신호를 변경할 수 있다.

2) 기기 특성

- 채널	: 4in-4out

- 접속방식	: Dante

- 정격 사용전압	: AC220V / 60㎐

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 165 x 90 x 133

** DB3004 또는 동등 이상품 이어야 한다.