DIGI COMBO AMPLIFIER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 비상방송에 완벽한 Line Checker 기능과 채널 확장 가능하여야 하며, 출력마스터 볼륨은 전자볼륨으로 구성(DCAWare 사용 시 3밴드 전자 EQ 가능)되어야 한다. 모드 절환 스위치를 이용하여 셀렉터를 E.M과 Normal로 전환하여 사용 가능하여야 하며, 방열용 팬은 온도에 반응하여 속도 제어 가능하여야 한다. 화재수신반과 연동하여 비상방송기능을 수행 가능하여야 하며, 기존 렉 타입의 전관방송장치의 대부분의 기능을 본 기기로 수행이 가능하여야 한다. 20채널의 스피커 셀렉터 기능으로 많은 구역의 원활한 방송이 가능하며 리모트 앰프를 연결하여 사용 가능하여야 한다. 화재발생 및 리모트 작동 시 제품의 전원이 꺼져있어도 자동으로(Main power는 on상태) 전원이 들어와 안전과 원활한 방송이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널	MIC	: 6CH

AUX	: 3CH

- 출력 채널	: CH1-20, ALL A/B

- 우선 순위	: 1.EM/2.REM/3.MIC1, CHIME,

SIREN, RINGER/4.BGM

- 정격 출력	: 240W

- 출력 임피던스	: 42Ω

- 신호 대 잡음비	: 90㏈ 이상

- 고조파 왜곡	: 0.5% 이하

- 주파수 응답	: 75㎐-15㎑

- 입력 레벨	: -45㏈/600Ω(Balanced)

-10㏈/10kΩ(Balanced)

- 소비 전력	: 720W

- 사용 전원	: AC220V/50㎐-60㎐DC24V

- 중량	: 19㎏

- 외형 규격(W x H x D)㎜   렉 타입	: 482 x 177 x 378

테이블타입 : 440 x 192 x 351

** DG2424 또는 동등 이상품 이어야 한다.