DIGI LINK MODULE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 DP2000 모듈 옵션으로 리모컨으로 컨트롤 되는 C.D.P, AM/FM Tuner, Cassette Deck 등의 제품의 뒷 패널에 있는 Digi Link 단자에 연결하여, 사용하고자 하는 제품에 맞게 미리 만들어 놓은 프로그램에 의해 컴퓨터에서 각종 기능을 조정할 수 있는 것이어야 한다. 또한, 한 모듈당 3개의 채널이 있어 용도에 따라 확장이 가능한 것이어야 한다.

2) 기기특성

- 조정 채널	: 3CH

- 제어 방식	: DIGI LINK III

- 사용 전원	: DC24V

- 외형 규격 (W x H x D)㎜	: 30 x 90 x 155

** DL203 또는 동등 이상품 이어야 한다.