Digital Signal Processor (DN3124B)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 본 기기는 디지털 프로세서로써, 1U의 컴팩트한 사이즈이어야 한다. 편리한 음질 조정을 위한 전면 그래픽 LCD창과 DSP 제어 ENCORDER와 사용하기 편리한 GUI를 갖추어야 하며, 정격 입출력 ±20㏈ 채널별 개별 입력레벨, P.E.Q, G.E.Q. DELAY, MUTE 등의 제어 기능이 있어야 한다. 또한 Dante Network BK2가 적용되어 있어서 무손실, 무압축으로 신호를 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널	: 2CH

- 출력 채널	: 4CH

- 네트워크 단자	: 4Port

- 네트워크 방식	: DANTE BK2

- 최대 입력 신호 전압	: +20㏈u

- 정격 입력 신호 전압	: +4㏈u

- 입력 임피던스	: 10㏀

- 주파수 응답특성	: 20㎐ ~ 22㎑ (±1㏈)

- 다이나믹 레인지	: 115㏈ (A-Weighted)

- THD+N	: 0.001% (20㎐ ~ 20㎑)

- A/D 변환	: 24Bit Delta Sigma

- D/A 변환	: 24Bit Delta Sigma

- 샘플링 레이트	: 48㎑

- 제어 프로토콜	: USB, ETHERNET

- 사용전원	: AC 110/220V

- 소비전력	: 10W

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 482 x 44 x 350 (±1)

- 중량	: 3㎏ (±1)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.