DIGITAL PROCESSOR

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 디지털 프로세서로써, 1U의 컴팩트한 사이즈이어야 한다. 편리한 음질 조정을 위한 전면 그래픽 LCD창과 DSP 제어 ENCORDER와 사용하기 편리한 GUI를 갖추어야 하며, 정격 입출력 ±20㏈ 채널별 개별 입력레벨, 15밴드 G.E.Q. DELAY, MUTE 제어 기능이 있어야 한다. Dante 모듈을 통한 전송방식을 통해 1mS이내에 무압축 디지털 오디오 송수신이 가능하여야 하며 이와 함께 장비의 동작 상태 확인, 제어 명령 전송 등이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

<입력부>

- 입력	: 4CH

- 밴드수	P.E.Q	: 15 BAND

G.E.Q	: 15 BAND

- 시간딜레이	: 100ms

- 입력레벨	: ±20㏈

- 정격입력레벨	: +4㏈u

<출력부>

- 출력	: 4CH

- 밴드수	P.E.Q	: 15 BAND

G.E.Q	: 15 BAND

- 입력레벨	: ±20㏈

- 정격입력레벨	: +4㏈u

<Dante>

- 작동방식	: Ultimo

- RJ45	: 2CH

- 샘플링 레이트	: 48kHz

** DN3144 또는 동등 이상품 이어야 한다.