DIGITAL PROCESSOR

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 디지털 프로세서로써, 1U의 컴팩트한 사이즈이어야 한다. 편리한 음질 조정을 위한 전면 그래픽 LCD창과 DSP 제어 ENCORDER와 사용하기 편리한 GUI를 갖추어야 하며, 정격 입출력 ±20㏈ 채널별 개별 입력레벨, 15밴드 G.E.Q. DELAY, MUTE 제어 기능이 있어야 한다.

2) 기기특성

<입력부>

- 입력	: 4CH

- 밴드수	P.E.Q	: 15 BAND

G.E.Q	: 15 BAND

- 시간딜레이	: 100ms

- 입력레벨	: ±20㏈

- 정격입력레벨	: +4㏈u

<출력부>

- 출력	: 4CH

- 밴드수	P.E.Q	: 15 BAND

G.E.Q	: 15 BAND

- 입력레벨	: ±20㏈

- 정격입력레벨	: +4㏈u

** DP2144 또는 동등 이상품 이어야 한다.