Delegate Unit

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 의원용 회의용 마이크로써, 7개의 회의모드 프리셋 지원이 가능하여야 한다. 원격 화상회의 제어 전화 발신 지원을 위한 TELEPHONE COUPLER 입출력이 가능하여야 하며, 자동뮤트기능, 스케일 자동조정기능, 노이즈발생 방지전원을 채택하여야 한다. 발언시 유니트 부분의 램프가 점등되어야 한다.

2) 기기 특성

- 타입	: 데스크형

- 폴라 패턴	: 단일지향성

- 주파수 특성	: 50Hz – 17kHz

- 감도	: -45±2dB@1KHz

- 입력 전압	: DC 9V(powered by host)

- 입력 임피던스	: 1KΩ

- S /N 비	: 68dB(A)

- 입,출력 연결케이블	: 2.1M 8P shielded line,2 meter T3M cable

- 마이크 길이	: 440mm

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 210 x 155 x 50

- 중량	: 1.2kg

** DU3000 또는 동등 이상품 이어야 한다.