Emergency Panel

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 비상 발생시 비상멘트를 송출, 입력 채널 우선 순위 방송이 가능한 장비로써, 전면에 상태 LED를 내장하여 사용자가 상태 확인이 용이하여야 한다. PTT MIC를 내장하여 비상 방송에 적합하여야 한다.

2) 기기 특성

- 입력 채널	: 5채널

- 출력 채널	: 1채널

- 접점 출력	: 5CH(EM, TIMER, RM1, RM2, BGM)

- 접점 입력	: 4CH(EM, TIMER, RM1, RM2)

- SD CARD	: 4GB 내장

- 통신방식/통신속도	: RS-232/9,600bps

- 사용 전원	: DC24V / 0.3A 이하

- 외형 규격(W x H x D)	: 482 x 88 x 378㎜

- 중량	: 5㎏

** EP2211 또는 동등 이상품 이어야 한다.