EMERGENCY SWITCH MODULE

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 DP2000 모듈 옵션으로 화재 시 수동으로 임의의 지역에 방송할 수 있는 기기로써 화재층과 직상층이 LED로 표시되어야 하며, 그룹으로 회로를 묶어서 사용할 수 있고 개별로 사용할 수도 있어야 한다.

2) 기기특성

- 스위치	: 5개

- Display	: LED

- 사용 전원	: DC24V

- 외형 규격 (W x H x D)㎜	: 30 x 90 x 155

** ES205또는 동등 이상품 이어야 한다.