Beam Steering Line Array Speaker

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 빙포밍을 통한 수직 방향 커버리지 조절이 가능한 2웨이 파워드 컬럼형 어레이 동축 스피커로서 공연장 및 교회 등 잔향이 심한 공간에서 뛰어난 음성 및 음악 명료도를 제공하며, 8채널  개별 DSP기반 파워 앰프 장착으로 개별 음향 제어 및 GUI를 이용 편리한 환경 설정과 자동 세팅을 할 수 있다.

2) 기기 특성

- Frequecny response	: 80㎐ ~ 20㎑

- Nominal impedance	: 4Ω

- Recommended amplifier	: 800W RMS

- Sensetivity                           : 100dB

- Maxinum SPL	: 131㏈

- Driver	: 8 x 4¼''Neodymium

16 x 1,1'' Tweeter

- Dispersion	: 150°(H)

- Net Dimension (W x H x D)㎜	: 170 x 930 x 156

- Weight	: 12.5kg