POWER AMPLIFIER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 오디오 신호의 입력을 받아 스피커가 동작할 수 있도록 증폭하는 기기이어야 한다. 오디오 입력 신호의 볼륨을 각각 21단계로 조정할 수 있어야 하고 스테레오와 브릿지 모노 기능이 있어 앰프의 출력을 선택하여 사용할 수 있어야 한다. HPF(High Pass Filter), Limiter 기능을 스위치로 동작시킬 수 있어야 하고, 자체 보호회로가 내장되어 있어 앰프를 보호할 수 있어야 한다. 앰프의 안정적인 동작을 위한 속도 가변 쿨링팬이 장착되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 출력 전압	Stereo	: 320W x 2CH (8Ω)

Stereo	: 480W x 2CH (4Ω)

Bridge mono	: 960W (8Ω)

- 신호 대 잡음비(20㎐ ~ 20㎑)	: 100㏈ 이상

- 입력 감도	: 4㏈u

- Voltage Gain	: 32㏈

- CLASS	: AB

- 소비 전류	@1/8 Power	: 6.3A / 3.1A (4Ω)

(120Vac~240Vac)	@1/3 Power	: 9.5A / 4.8A (4Ω)

Rated Power	: 15.5A / 7.7A (4Ω)

- 전 고조파 의율(1㎑ Half Power)	: 0.03%

- 주파수 특성	: 0/-0.5㏈; 20㎐ ~ 20㎑,

0/-3㏈; 5㎐ ~ 60㎑

- 감쇠율(400㎐)	: 280

- 입력 임피던스	: 15㏀ Unbalanced, 30㏀ Balanced

- Protection	: Short Circuit, Thermal, Current

Limit, DC offset, Current Inrush,

RF protection, Turn on/off muting

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 88 x 432

- 중량	: 13㎏

** KA1500 또는 동등 이상품 이어야 한다.