Power Amp

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 디지털앰프로써, CLASS-D 앰프가 적용되어 증폭이 쉽고 노이즈에 강해야 한다. 진공관이나 트랜지스터 방식의 앰프에 비해 크기가 작아 가볍고 효율이 90%에 이르러 발열도 매우 적어야 한다.

2) 기기 특성

- 정격 출력	: 1200W x 2CH (4Ω)

- 정격 입력	: +4㏈u

- 주파수 응답	: 20㎐ ~ 20㎑, -1㏈

- 신호 대 잡음비(20㎐ ~ 20㎑)	: 100㏈ 이상

- 혼변조 왜율	: <0.5%

- 채널 팬 분리도(1㎑)	: -85㏈

- 채널 동작 표시등	: 있음

- 정격 사용전압	: AC220V / 60㎐

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 88 x 432

- 중량	: 16㎏

** KD2224 또는 동등 이상품 이어야 한다.