SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 15인치 LF로 이루어진 2WAY 스피커로서, 인클로져는 고압축 Plywood가 채용되어야하며 고정형 설치를 위한 I-BOLT, 스피커 스탠드 사용을 위한 폴마운트 포인트가 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 40㎐ ~ 20㎑

- 허용 입력	RMS	: 350W

PROGRAM	: 700W

PEAK	: 1,400W

- 지향각도	: 90° x 50°

- 최대 음압	: 128㏈

- 음압 감도(1W/1m)	: 102㏈

- 임피던스	: 8Ω

- 외형 규격(W x H x D)	: 460 x 730 x 450㎜

- 무게	: 28㎏

** KFS-152 또는 동등 이상품 이어야 한다.