SPEAKER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 확장된 저음 응답 특성의 LF 드라이버를 채용한 2WAY 스피커로써, 인클로져는 고압축 Plywood가 채용되어야하며 고정형 설치를 위한 I-BOLT, 스피커 스탠드 사용을 위한 폴마운트 포인트가 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 30㎐ ~ 20㎑

- 허용 입력	RMS	: 650W

PROGRAM	: 1,300W

PEAK	: 2,600W

- 지향각도	: 90° x 50°

- 임피던스	: 8Ω

** KFS-153 또는 동등 이상품 이어야 한다.