Speaker (Woofer Speaker)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 싱글 15인치 서브 우퍼 스피커로 간편한 어레이 배열 및 리깅이 가능하여야 하며, Emery spray Finish의 생활 방수 처리가 되어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 48㎐ ∼ 300㎐(-6㏈)

- 감도(1W/1m)	: 99㏈

- 최대 음압레벨	: 133.5㏈

- 지향각도	: 무지향성

- 장시간 허용 입력	: 700W

- 최대 허용 입력	: 2,800W

- 트랜듀서	LF	: 15“ Customized driver,

4" voice coil

- 공칭 임피던스	: 8Ω

- 커넥터	: Speakon NL8MD x 2

- 외형규격(W x H x D)	: 590 x 524 x 558㎜

- 중량	: 39㎏

** KLW-151 또는 동등 이상품 이어야 한다.