스피커

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 전문가용 2WAY 앰프 내장형 STUDIO MONITOR SPEAKER여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 45㎐ ~ 20㎑ (-6㏈)

- 장시간허용입력	: 100W (75/25W)

- 최대허용입력	: 400W (300/100W)

- 드라이버	: LF=8인치 아라미드그라스 파이버

HF=1인치 SOFT DOME 드라이버

- 출력방식	: Active 2way

- 커넥터	: XLR, 1/4“ PHONE, RCA

- 사용전원	: AC220V/60㎐

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 256 x 380 x 305

- 중량	: 12.4㎏

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.