MIC JACK BOX

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 마이크 콘넥터를 바닥 또는 벽체에 취부하기위한 CONNECTION 박스이며 내부에는 별도의 금속판에 마이크 전용의 XLR 잭 2개를 설치할 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 재질	: STEEL

- 커넥터	: XLR-3-11C

- 채널	: 2CH

- 용도	: 마이크용

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 160 x 129 x 130

** KMJB-2 또는 동등 이상품 이어야 한다.