Speaker (DSP Player Powered Speaker)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 컴팩트한 12" 풀 레인지 액티브 스피커이어야 한다. MP3 PLAY용 USB,SD 카드 잭을 지원해야 하고, Bluetooth/ MP3 Player 리모트 컨트롤러를 제공해야 한다. 2,4㎓ 송신 무선 마이크 1개를 제공해야 하며, 1대의 본체에 2개의 무선마이크를 동시에 사용 할 수 있어야 한다. 무선 마이크 전용 에코 사운드 시스템을 갖추고 있어야 하며, 가청주파수 응답특성을 구현하여야 한다. 또한 WIFI 혼신 대역 감지형 2.4㎓ 자동 주파수 변경 수신회로를 적용 할 수 있어야 한다.

2) 기기 특성

- 주파수 응답	: 68㎐ ~ 18㎑

- 주파수 재생 범위	: 54㎐ ~ 20㎑

- 최대 SPL(1W/1M)	: 126㏈

- LF 사양/임피던스	: RMS 300Watt, 12” 풀 레인지 우퍼

/ 8Ω

- HF 사양/임피던스	: RMS 50Watt, 1.5” 티타늄 컴프레션	드라이버 / 8Ω

- 출력방식	: Active 2Way(D-CLASS LF/HF앰프)

- 스피커 시스템 임피던스	: 8Ω

- 지향각도	: 90° x 60°

- 정격출력	: 300Watt (RMS Power)

- 최대출력	: 1,000Watt (Peak Power)

- Music Player	: MP3, FM 라디오, Blue Tooth

- 사용 주파수	: 2.4㎓ (자동 주파수감지)

- 동시 사용가능 마이크	: 2대

- 에코 기능	: 에코 레벨 볼륨

- 무선 송신기 사양	: 핸드형, 밸트팩 헤드셋 용

- LCD 디스플레이	: 레벨미터, 음량, 리미터 확인가능

- 외형규격(W x H x D)	: 425 x 630 x 355㎜

- 중량	: 20.5㎏

- 사용전원/소비전력	: 220V, 60㎐ 250W

** KPS112PW 또는 동등 이상품 이어야 한다.