Speaker(2Way)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 12인치 액티브 스피커로써, Class D 앰프가 내장되어 있어 무게가 경량화되어야 한다. 명료한 사운드를 위해 1.5인치 티타늄 압축 컴프레션 드라이버를 적용하여야 하고, 초경량 보이스 코일 및 독자적 냉각시스템이 적용되어야 한다. 설치 환경에 따라 지향성을 조정할 수 있는 회전 가능한 혼이 있어야 하며, 45˚ 각도로 무대 모니터 용도로 사용이 가능하여야 한다. 간편한 설치를 위한 10㎜ I-bolt 지점과 2개의 각도가 가능한 스피커 스탠드 폴 마운트(90˚ / 80˚)가 가능하여야 한다. 간편한 4개의 DSP프리셋이 있어 현장에 적합한 음향프로그램을 손쉽게 구성할 수 있어야 한다. Dante Network ULTIMO가 적용되어 있어서 무손실, 무압축으로 신호를 전송할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 56㎐ ~ 19㎑

- 허용 입력	RMS	: 400W

PROGRAM	: 800W

PEAK	: 1,600W

- 최대음압레벨	: 130㏈

- 드라이버	LF	: 12“ customized driver, 3“ voice coil

HF	: 1.7“ voice coil

- 지향각도	: 90° x 60°

- 임피던스	: 8Ω / 16Ω

- 커넥터	: EtherCON x 2, XLR combo x 2,

XLR(m)

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 410 x 710 x 410

- 중량	: 31.20kg