SPEAKER JACK BOX

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

스피커 콘넥터를 바닥 또는 벽체에 취부하기위한 CONNECTION 박스며  내부에는 별도의 금속판에 스피커 전용의 잭을 설치할 수 있도록 얇은 철판에 HOLE이 설치되어 있어야 한다.

2) 기기특성

- 재질	: STEEL

- 커넥터	: NL4FC

- 채널	: 1CCT

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 160 x 130 x 100

** KSJB-1 또는 동등 이상품 이어야 한다.