Speaker

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 컴팩트한 15" 소형 풀 레인지 패시브 스피커 시스템이어야 하고, 피크 1,000W 입력을 수용하는 압축 페라이트 마그네트 드라이버를 적용해야 한다. 폴 스피커 스탠드를 이용한 간편한 설치와 높이 조정이 가능해야 하고, 이동에 편리한 손잡이와 바퀴가 장착되어 있는 포터블 구조여야 한다. 플라잉 홀 장착으로 다양한 공간에서도 플라잉 시스템을 구축 할 수 있어야 하며, 간편한 사운드 세팅을 위한 Digital Signal Processor의 기본 프리셋 모드를 제공하여야 한다.

2) 기기 특성

- 주파수 응답	: 57㎐ ~ 18㎑

- 주파수 재생 범위	: 49㎐ ~ 20㎑

- 최대 SPL(1W/1M)	: 128㏈

- LF 사양/임피던스	: RMS 300Watt, 15” (300㎜)

풀 레인지 우퍼 / 8Ω

- HF 사양/임피던스	: RMS 50Watt, 1.5” 티타늄 컴프레션	드라이버 / 8Ω

- 출력방식	: Passive 2 Way

- 스피커 시스템 임피던스	: 8Ω

- 지향각도	: 90° x 60°

- 정격출력	: 300Watt (RMS Power)

- 최대출력	: 1,000Watt (Peak Power)

- 외형규격(W x H x D)	: 485 x 710 x 380㎜

- 중량	: 22.8㎏

** KSP-115 또는 동등 이상품 이어야 한다.