DIGICON POWERED MIXER

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 여러 입력소스를 받아서 하나의 혼합된 레벨을 보정하는 장비로 12채널의 모노입력, 2개의 스테레오 입력 채널 방식에 300W x 2CH, 100W x 2CH 4출력 채널의 파워앰프를 내장하여야 한다.

2) 기기특성

- 입력 채널	: MONO : 8CH / STEREO : 2CH

- 출력 채널	: 4CH

- 정격 출력	MAIN L/R	: 300W / 4Ω / 2CH

MONITOR	: 100W / 4Ω / 2CH

PA	: 100V / 82Ω

- 전 고조파 의율	: 0.3%

- 신호 대 잡음 비	: 80㏈ 이상

- 주파수 특성	: 30㎐ ~ 18㎑(±3㏈)

- 소비 전력	: 1300W

- 사용 전압	: AC220V/50㎐-60㎐

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 482 x 177 x 378

- 중량	: 21kg

** KXA404 또는 동등 이상품 이어야 한다.