LIGHT CONTROL

□�□□□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□�□□�□□□□□□□□□□□□

1) 기    능

본 기기는 19" 랙 장착용으로 랙에 장착된 조명장비의 전원을 공급해주는 기기이다.

2) 기기특성

- 종류	: 전원공급장치

- 전원종류	: AC

- 채널수	: 8

- 출력전압	: AC220 V

- 정격용량	: 2200 W

- 출력전류	: 10 A

- 외형크기(WxDxH)	: 480 x 300 x 89 mm

- 무게	: 7.5 kg

- 정격전압	: AC110/220 V

- 용도	: 방송장비전원공급용

- 옵션/기타	: 라이트컨트롤러

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.