Speaker (Line Array Speaker)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 라인어레이 스피커로써, Bi-Amp(LF 16Ω, HF 16Ω), Tri-Amp(LF1 16Ω, LF2 16Ω, HF 16Ω) 모드 전환이 가능하여야 한다. 간편한 설치를 위한 리깅디자인과 Full-Range 엔클로져 간의 각도 조절이 가능하여야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 58㎐ ∼ 20㎑(-6㏈)

- 감도(1W/1m)	: 100㏈

- 최대 음압레벨	: 131㏈

- 지향각도	: 120° x 12°

- 장시간 허용 입력	: 475W (200/200/75W)

- 최대 허용 입력	: 950W (400/400/150W)

- 트랜듀서	LF	: 2 x 10“ Customized driver,

2" voice coil

HF	: Customized driver, 1"exit,

1.7“ voice coil

- 공칭 임피던스	: 16Ω/16Ω (16Ω/16Ω/16Ω)

- 커넥터	: Speakon

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 740 x 300 x 775

- 중량	: 40.40㎏

** LS-103 또는 동등 이상품 이어야 한다.