Line Array Speaker (LS-107PF)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 광통합 단테 네트워크 기반의 듀얼 10인치 3-WAY 라인어레이 스피커로 SFP 기술을 적용 광통신 방식으로 모든 네트워크 데이터 전송 및 제어가 가능하며, 원거리에서도 음향 신호의 손실 없이 신호 전송이 가능하여야 한다. 최적의 어쿠스틱 특성을 위해 설계된 러시안 자작나무 엔클로저는 스튜디오 음질을 제공하며, 4채널 Class D 앰프와 DSP 기반의 프로세서를 탑재, 전용 프로그램을 통한 제어가 가능하여야 한다. 또한 2개의 10인치 LF 드라이버와 4개의 5인치 MF 드라이버, 1개의 HF 드라이버는 고품질 네오디움 마그네트 드라이버를 적용하여 강력한 사운드를 제공할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 55㎐ ∼ 19㎑(±3㏈)

- 주파수 재생범위	: 49㎐ ∼ 20㎑(±10㏈)

- 최대 음압레벨	: 130㏈

- 감도	: 109㏈

- 지향각도	: 120° x 12°

- 내장 앰프 출력	: 2000/800/300W (LF/MF/HF)

- 앰프 타입	: CLASS –D

- 네트워크 방식	: DANTE BK2, SFP Optic

- 트랜듀서	LF	: 2 x 10“ Customized driver,

MF	: 4 x 5“ Customized driver,

HF	: Customized driver, 1.4"exit,

4“ voice coil

- 커넥터	: SFP x 4, EtherCON x 4, XLR(f), XLR(m)

- 소비전력	: 220V, 700W

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 985 x 305 x 740 (±1)

- 중량	: 65㎏ (±1)