Speaker (Line Array Speaker)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 라인어레이 스피커로써, Bi-Amp(LF 16Ω, HF 16Ω), Tri-Amp(LF1 16Ω, LF2 16Ω, HF 16Ω) 모드 전환이 가능하여야 한다. 간편한 설치를 위한 리깅디자인과 Full-Range 엔클로져 간의 각도 조절이 가능하여야 한다. 3채널 Class D 앰프를 채용하여 경량화되어야 한다. Dante 모듈을 통한 전송방식을 채택하여 무압축 무손실 전송이 가능하여야 하며, 사실상 거리제한 없이 전송도 가능하여야 한다. 3중 신호전송으로 안전하게 신호를 전달할 수 있어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 60㎐ ∼ 20㎑(-6㏈)

- 감도(1W/1m)	: 98㏈

- 최대 음압레벨	: 129㏈

- 지향각도	: 120° x 12°

- 장시간 허용 입력	: 800W (350/350/100W)

- 최대 허용 입력	: 1600W (700/700/200W)

- 트랜듀서	LF	: 2 x 8“ Customized driver,

2" voice coil

HF	: Customized driver, 1"exit,

1.7“ voice coil

- 공칭 임피던스	: 16Ω/16Ω/16Ω

- 커넥터	: EtherCON x 4, XLR(f), XLR(m)

- 사용전원	: AC220V / 60㎐

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 625 x 240 x 535

- 중량	: 24.1㎏

** LS-2083PN 또는 동등 이상품 이어야 한다.