Speaker (Line Array SubWoofer)

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 라인어레이용 서브우퍼로써, 15인치 싱글 LF 드라이버를 갖춘 제품이어야 한다. 최고급 러시아산 자작나무 13-PLY 재질로써, 따뜻하고 풍성하며 선명한 소리를 구현할 수 있어야 하며 간편한 설치를 위한 리깅디자인이 되어야 한다. Dante 모듈을 통한 전송방식을 채택하여 무압축 무손실 전송이 가능하여야 하며, 사실상 거리제한 없이 전송도 가능하여야 한다. 3중 신호전송으로 안전하게 신호를 전달할 수 있어야 한다. Class D 앰프를 사용하여 무게가 경량화되어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 특성	: 40㎐ ∼ 582㎐(-6㏈)

- 감도(1W/1m)	: 100㏈

- 최대 음압레벨	: 135㏈

- 지향각도	: 무자향성

- 장시간 허용 입력	: 700W

- 최대 허용 입력	: 2,800W

- 트랜듀서	LF	: 15“ Customized driver,

4" voice coil

- 공칭 임피던스	: 8Ω

- 커넥터	: EtherCON x 4, XLR(f), XLR(m)

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 625 x 530 x 535

- 중량	: 46.1㎏

** LW-1151PN 또는 동등 이상품 이어야 한다.