Line Array Sub Woofer (LW-1181)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 라인어레이용 서브우퍼로써, 18인치 싱글 LF 드라이버를 갖춘 제품이어야 한다. 최고급 러시아산 자작나무 13-PLY 재질로써, 따뜻하고 풍성하며 선명한 소리를 구현할 수 있어야 하며 간편한 설치를 위한 리깅디자인이 되어야 한다.

2) 기기특성

- 주파수 응답특성	: 46㎐ ∼ 550㎐(±3㏈)

- 주파수 재생범위	: 35㎐ ∼ 582㎐(±6㏈)

- 최대 음압레벨	: 131㏈

- 지향각도	: 무지향성

- 장시간 허용 입력	: 700W

- 최대 허용 입력	: 2,800W

- 트랜듀서	LF	: 18“ Customized driver,

4" voice coil

- 공칭 임피던스	: 8Ω

- 커넥터	: Speakon NL8 x 2

- 외형규격(W x H x D)㎜	: 740 x 608 x 775 (±1)

- 중량	: 82㎏ (±1)

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.