AUDIO MIXER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 기    능

본 기기는 여러 입력소스를 받아서 하나의 혼합된 레벨을 보정하는 장비로 저잡음, 고안정, 높은 신호 대 잡음비를 갖도록 설계되어야 한다. 사이즈가 컴팩트하여 휴대와 이동이 편리해야하며 콘덴서 마이크를 사용할 수 있는 48V 팬텀 파워를 갖추고 있어야한다.

2) 기기특성

- 입력 채널	: 14CH

- 출력 채널	: 4CH

- 전고조파 의율(1㎑)	: 0.1% 이하

- 주파수 특성	: 20㎐ ~ 20㎑

- 신호 대 잡음비	: 127㏈(MIC)/-95㏈(OUT)

- 소비 전력	: 36W

- 입력 채널 E.Q	: High, Mid, Low

- 팬텀 파워	: 48V

- 사용 전원	: AC220V, 60㎐

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 420 x 90 x 328

- 중량	: 4.6㎏

** 상기품 또는 동등 이상품 이어야 한다.