Mic Controller

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

1) 기    능

본 기기는 회의용 마이크 컨트롤러로써, 7개의 회의모드 프리셋 지원이 가능하여야 한다. 원격 화상회의 제어 전화 발신 지원을 위한 TELEPHONE COUPLER 입출력이 가능하여야 하며, 자동 뮤트기능, 스케일 자동 조정기능, 노이즈발생 방지전원을 채택하여야 한다. 키 조작만으로 발언자수를 지정, 제어 가능하여야 한다.

2) 기기 특성

- 주파수 특성	: 100Hz-17,000Hz

- 정격 전압	: AC 220V±10% 50Hz

- 출력 임피던스

REC	: 200Ω

LINE	: 200Ω

BALANCE	: 300Ω

UNBALANCE	: 400Ω

- 입력 임피던스	LINE	: 50KΩ

PBIN	: 50KΩ

- S/N 비	: 100dB (1KHz THD1%)

- 외형 규격(W x H x D)㎜	: 480 x 88 x 220

- 중량	: 4kg

** MC3200 또는 동등 이상품 이어야 한다.